技术参数：
一、LED光谱治疗仪

1.显示方式：不小于8寸触摸式液晶显示屏，可旋转的触摸屏。

2.输出波长：红光633nm±10nm；

蓝光417nm±10nm；

黄光590nm±10nm

3.功率密度：红光80mW/cm2±20%；

蓝光100mW/cm2±20%；

黄光35mW/cm2±20%

4.光源类型：红蓝黄三光一体设计.
5.照射方式：连续照射、脉冲照射.

★6.照射强度：光源强度1-100%可调，并具有强度检测功能；

★7.有效辐照面积：≥850cm2

8.治疗模式：剂量模式，时间模式

9.定时范围：0～99min连续可调
10具有语音提示功能；
11.自由升降阻尼悬臂设计，使光源可以在任意位置角度停留
12.整机质保5年，需提供售后承诺书。
二、皮肤科液氮罐及附属设备
1.液氮罐10L；
2.附属设备满足皮肤科治疗。
质保2年，需提供售后承诺书。
